附件

生命探测仪采购需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **参数** | **数量** |
| 音视频生命探测仪 | 1.显示屏≥7英寸彩色液晶，分辨率1920\*1080，可通过菜单栏按键调整视频图像的亮度、色度、对比度；内置存储模块≥32GB，菜单栏按键可以对可视图像进行拍照、录像，主机支持中英文切换。  2.主机支持录音功能，可循环播放录音，主机需配有有毒气体、可燃气体等传感器。(需在检测报告中体现)  3.支持无线传输方式；可将视频画面传输至智能终端，不受距离限制，同时支持智能终端同时在线查看。(需在检测报告中体现)  4.配有四种专用探头：  5.360度旋转探头：探头内置≥6颗LED灯，可在黑暗环境下补光使用，探头外径≤42mm，通过主机按键可控制探头360度水平旋转及180度垂直翻转；内置麦克风及喇叭，可双向对讲，可在雨中作业。  6.双镜头语音对讲探头：具有正面和侧面两个方向同时探测功能，两路画面可同时在主机分屏显示，也可切换至任意画面。探头自带红外灯，可在黑暗条件下自动感光，可在黑暗时进行补光或者作为手电筒使用。(需在检测报告中体现)  7.潜水探头：内置≥6颗高亮LED灯，清晰度1080P，防护等级IP68，连接线缆≥20米，探头通过按键可控制360度自由旋转，可设置旋转速度，并对指定区域探测，可在主机屏幕上显示旋转角度。(需在检测报告中体现)  8.蛇眼探头：最大外径10mm，长度20m，可用于管道及更狭窄的缝隙探测使用；内置≥4颗LED灯。  9.超轻型手持探杆：伸展长度≥2.2m；探杆前端可任意角度弯曲。  10.主机采用锂电池供电，一次充电工作时长≥6小时，另配有移动电池包，增加连续工作时长。(需在检测报告中体现)  11.所投产品需提供国家认可的具有CMA、CNAS第三方检测机构出具的检测报告（复印件加盖厂家公章）原件备查  12.所投产品需提供软件著作权（复印件加盖厂家公章） | 1套 |
| 服务及其它要 求 | 1、交货期：合同签订后7 个日历天内完成到货。  2、报价  本项目的报价采用总价包干方式，报价即完成本项目的全部内容的所有费用，包括但不限于设备、软件、辅材费及运至合同指定地点的运输费，保险费、软硬件安装调试费、材料费、 税费等，结算时采购人不再增加任何费用。供货商提供设备时，与系统安装及使用有关的配件、辅材等由供货商根据本公告及所投产品 情况自行计算其费用、规格、数量，须满足项目要求。  3、知识产权  供货商如在项目实施过程中采用现有知识成果，须在投标文件中声明，中标后，征得知识成果所有者和招标人同意后，方可使用。使用该知识成果后，供货商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺产品质保期内免费提供术支持。如采用供货商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。  4、售后服务  4.1  质保要求：整机三年有限保修及上门服务，供货商须保证所供产品为全新原装设备，技术要求里有特定要求的按特定要求执行。质保期自整机验收合格之日起计，质保期内免收所有维修费用。  4.2 免费质保期内设备供货商须及时提供免费维修，供货商在接到通知后 8 小时内作出应答，24 小时内安排人员及时排除故障。  4.3 供货商不得以产品停产、升级等原因拒绝解决采购产品出现的问题。 |  |