    





淮煤化环审复〔2026〕3号
关于安徽海骊达新能源科技有限公司
船舶清洁能源供应系统制造项目
环境影响报告表的批复

安徽海骊达新能源科技有限公司:
你公司报送的《船舶清洁能源供应系统制造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查研究后批复如下：
在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，结合专家审查意见，原则同意该项目按照安徽皖欣生态环境科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。
一、项目概况
本项目选址于安徽省淮南市现代煤化工产业园标准化厂房A4栋，租赁面积约11200平方米，对租赁的厂房进行装修改造，购置用于生产、装配甲醇供应系统的相关设备，产品主要用于内河2000吨以上船舶替代柴油的甲醇燃料供应系统，达产后每年可生产100船套甲醇燃料供应系统。
本项目已由安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）管理委员会备案，项目代码:2601-340464-04-01-512928，未经同意不得擅自改变建设内容、工艺、规模和选址等。若工程建设发生重大变动，必须严格依照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定办理相关手续。
二、污染防治措施要求
1、 大气污染防治措施。严格落实《报告表》中提出的各类废气污染防治措施和要求。下料、抛光产生的金属粉尘经集气罩收集后，引入1#布袋除尘器处理，处理后的废气通过一根20m高排气筒（DA001）排放；本项目调漆、喷漆、晾干、喷枪清洗在密闭的喷漆房内进行，产生的废气经密闭微负压收集后采用“干式漆雾过滤+二级活性炭吸附净化”装置处理，处理后的废气通过一根20m高排气筒（DA002）排放；焊接烟尘经集气罩收集，由移动式焊烟净化器处理，处理后无组织排放。各类废气排放按《报告表》中各项标准和要求限值执行。
2、 水污染防治措施。严格落实《报告表》中提出的各类废水污染防治措施和要求。本项目实行“雨污分流、清污分流”，依托厂区已建设完善雨污分流系统，雨水经厂区雨水管道收集后排入市政雨水管网；污水进入园区污水处理厂处理。各类废水排放按《报告表》中各项标准和要求限值执行。
3、 噪声污染防治措施。严格落实《报告表》提出的各项噪声污染防治措施，通过选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达标。噪声排放按《报告表》中各项标准和要求限值执行。
4、 固废污染防治措施。做好项目运营过程中产生的固废收集、处理工作，防止造成二次污染。项目产生的危废为含油金属废屑、废钝化剂、废切削液、废钝化剂液包装桶、漆渣、废油漆桶、废过滤材料（含漆雾）、废活性炭、沾染钝化剂及油漆的抹布手套等，项目配套1间20m2的危废仓库，定期委托有资质单位安全合规处置。一般工业固体废弃物主要为钢材管材边角料、下料和抛光除尘灰、不合格品、焊渣、焊丝头、焊接除尘灰等，收集后合规处置。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。
5、 土壤及地下水污染防治措施。结合环评文件相关内容，对危废暂存间、油漆房、清洗机房等区域进行重点防渗，严格落实分区防渗措施，防止污染土壤及地下水。
6、结合环评文件相关内容，严格落实相关环境风险的防治措施。
三、环境管理要求
项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，依法履行排污许可登记。项目竣工后应及时对配套的环境保护设施进行验收，验收合格后方可投产。按照国家有关规定设置规范的污染物排放口、贮存(处置)场并安装环保标志标牌。如有环境功能区划调整、新标准实施等情况，按照最新要求执行。
四、请潘集生态环境保护综合行政执法大队做好工程运营期的事中事后生态环境监管工作。
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	抄报：淮南市生态环境局、安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）管理委员会。
抄送：潘集区生态环境分局、潘集生态环境保护综合行政执法大队、安徽皖欣生态环境科技有限公司。
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