





淮煤化环审复〔2026〕6号
[bookmark: _GoBack]关于安徽利拓农业科技有限公司生物制剂及分散剂一期(年产5000吨高端绿色植保产品生产)项目生态环境影响报告表的批复

安徽利拓农业科技有限公司:
你公司报送的《生物制剂及分散剂一期(年产5000吨高端绿色植保产品生产)项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经审查研究后批复如下：
在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，结合专家审查意见，原则同意该项目按照安徽鑫辉宇环境工程有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。
一、项目概况
本项目选址位于安徽淮南潘集经济开发区(安徽淮南现代煤化工产业园)园区规划一路东侧标准厂房。租赁园区规划一路东侧标准厂房建设年产5000吨高端绿色植保产品生产项目主要建设可溶液剂、悬浮剂、可分散油悬浮剂、乳油、水分散粒剂、颗粒剂等生产加工设施、包装产线，同时配套建设公用辅助设施。
本项目已取得安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）管理委员会的备案，项目代码：2609-340464-04-05-495142，未经同意不得擅自改变建设内容、工艺、规模和选址等。若工程建设发生重大变动，必须严格依照《中华人民共和国生态环境法典》等有关规定办理相关手续。
二、污染防治措施要求
该项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施：
1、大气污染防治措施。严格落实《报告表》中提出的各类废气污染防治措施和要求。项目固态料设置称量间，称量间整体密闭收集颗粒物进入滤膜布袋除尘后经24m高排气筒排放（DA001）；液体投料工序设置密闭集气间并采用负压收集，分散、搅拌混合工序废气采用密闭管道负压收集，灌装工序设置密闭集气罩进行收集，喷码工序配套侧吸式集气罩捕集废气，各工序收集废气经支管汇集至主废气总管，统一送入二级活性炭处理后经24m高排气筒排放（DA002）；危废间废气收集后经二级活性炭设备处理后经15m高排气筒排放（DA003）；质检室废气通过通风橱收集后经二级活性炭设备处理后经24m高排气筒排放（DA004）。各类废气排放按《报告表》中各项标准和要求限值执行。
2、水污染防治措施。严格落实《报告表》中提出的各类废水污染防治措施和要求。本项目实行“雨污分流、清污分流”，污水管网采用可视化设计。地面冲洗水、设备清洗废水经自建芬顿氧化（设计规模2m3/d）预处理，出水与生活污水、循环冷却水排水、质检废水等进入基地污水处理站，处理工艺为“调节+混凝沉淀+水解+A/O生化”进一步生化处理，尾水接管进入安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理厂进一步处理。各类废水排放按《报告表》中各项标准和要求限值执行。
3、噪声污染防治措施。严格落实《报告表》中提出的各项噪声污染防治措施，通过优先选用低噪声设备，安装减振设施等措施确保厂界噪声达标。噪声排放按《报告表》中各项标准和要求限值执行。
4、固废污染防治措施。做好项目运营过程中产生的固废收集、处理工作，防止造成二次污染。项目产生的危废为废包装袋、破损包装桶、布袋收集的粉尘、废布袋、质检废液、滤渣、废活性炭、废油墨、废油墨桶、废机油及油桶等，项目配套1间100m2的危废暂存间，定期委托有资质单位安全合规处置。一般工业固体废弃物主要为固体原药外包装袋、固体助剂外包装袋等，收集后合规处置。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。
5、土壤及地下水污染防治措施。结合环评文件相关内容，对生产车间、危废暂存间、原料仓库、成品仓库、废水管网等区域进行重点防渗，严格落实分区防渗措施，防止污染土壤及地下水。落实地下水跟踪监测要求。
6、结合环评文件相关内容，严格落实相关环境风险的防治措施。本项目依托基地现有事故应急水池及初期雨水收集池。结合本项目存在的环境风险点，编制突发生态环境事件应急预案，储备风险防范物资，依法开展应急演练，确保突发事故状态下的次生生态环境影响程度可控。
三、环境管理要求
项目建设过程中应严格执行“三同时”制度。项目建成后，依法履行排污许可证手续。项目竣工后应及时对配套的环境保护设施进行验收，验收合格后方可投产。按照国家有关规定设置规范的污染物排放口。
四、请潘集生态环境保护综合行政执法大队做好工程运营期的事中事后生态环境监管工作。
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	抄报：淮南市生态环境局、安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）管理委员会。
抄送：潘集区生态环境分局、潘集生态环境保护综合行政执法大队、安徽鑫辉宇环境工程有限公司。
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